

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**
 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «село Воямполка»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07. 2024 года № 16

**О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения «село Воямполка» и на прилегающих территориях**

В соответствии с [федеральным законам от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»](http://docs.cntd.ru/document/9028718), от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Администрация сельского поселения «село Воямполка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время ода из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «село Воямполка» согласно приложению № 1.
2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории сельского поселения «село Воямполка» согласно приложению № 2.
3. Постановление главы администрации сельского поселения «село Воямполка» № 15 т 05.06.2018 г. «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «село Воямполка» считать утратившим силу.
4. Обнародовать настоящее постановление путём размещения на информационном стенде в администрации сельского поселения «село Воямполка» и на официальном сайте администрации сельского поселения «село Воямполка» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения «село Воямполка» Н.В.Косыгина

## УТВЕРЖДЕНО

##  постановлением Администрации сельского поселения «село Воямполка»

## от 09.07.2024 № 16

## ПЕРЕЧЕНЬ

## Источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «село Воямполка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес места нахождения водоисточников | Пожарный водоисточник |
| 1 | Здание ДЭС-29 АО «Южные электрические сети Камчатки», расположенное по адресу с.Воямполка» ул.К.Кеккетына,4а | Пожарный водоисточник |
| 2 | Река Воямполка» | Открытый водоем |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

сельского поселения «село Воямполка»

от 09 июля 2024 г. № 16

Приложение № 2

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории сельского поселения «село Воямполка»

1.      Общие положения

  1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «село Воямполка» и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно – канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

    1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, кранами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

    1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «село Воямполка» или абонент, в ведении которого они находятся.

    1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

    2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

    2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

   2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

 3.1. Администрация сельского поселения «село Воямполка» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация сельского поселения «село Воямполка» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

     3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

   3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.